**GUIA DE OPERAÇÃO – CENTRAL CONVENCIONAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **LED “Monitorando” piscando** | **Central em operação normal** | | |  | |  |  | | --- | --- | | Antu redeyes.svg | Continue vigilante sobre o funcionamento da central e de todo o sistema. | | Resultado de imagem para manutenÃ§Ã£o svg | Manutenções periódicas são muito importantes para a confiabilidade do sistema. | | Resultado de imagem para watch icon | É recomendado que visitas técnicas sejam feitas anualmente. | | | | **LED “Bateria” ligado** | **Problema na bateria** | | |  | Entre em contato com o instalador ou responsável pela central para que seja feita a verificação dos cabos, fusível ou condições da bateria | | | **LED “Rede AC” ligado** | **Problema na alimentação** | | |  | Verifique se a central está conectada à rede elétrica ou se há energia no prédio. Caso permanecer o problema, entre em contato com o instalador ou responsável pela central para que seja feita a verificação das conexões da central e do “FUSÍVEL AC” | | | **LED “Fogo detectado” ligado** | **Alarme de Fogo detectado** | | |  | |  |  | | --- | --- | |  | Visualize o setor acionado | | Resultado de imagem para seta para esquerda svg | Confira a lista de setores ao lado. | | Resultado de imagem para man running svg | Dirija-se ao local do disparo e verifique a veracidade da ocorrência | | | | Alarme verdadeiro? | C:\Users\Maicon\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\A2BF24C0.tmp | Acione imediatamente o corpo de bombeiros e prossiga com os procedimentos para abandono do local | | Alarme falso? | Se o incêndio não for real, pressione a tecla Silenciar , resolva o problema e pressione a tecla Reset . | | | SETOR | LOCALIZAÇÃO |
| 01 |  |
| 02 |  |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 05 |  |
| 06 |  |
| 07 |  |
| 08 |  |
| 09 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |